昆明市东川区人民检察院X光安检机需求

	序号
	设备名称
	参数

	1
	X光安检机
	（一）硬件基础参数

1. 通道尺寸：通道宽≥500mm、通道高≥300mm；传送带运行速度≥0.22m/s，小时通过率≥720件；通道最大承载重量≥150kg；

2. 成像检测性能：线分辨力不低于Φ0.0787mm实芯铜线；钢板穿透能力≥17mm；空间分辨率水平、垂直均≤Φ1.0mm；

3. X射线发生装置：采用底照式射线发生器，管电压80kV，管电流0.6mA，密封油冷散热，支持100%持续工作周期；

4. 辐射安全指标：单次物品检查剂量≤0.56μGy；设备外壳表面5cm处辐射泄漏剂量率≤0.09μGy/h；通道进出口配置双层加厚铅帘（厚度2mm-5mm），设备对ISO1600胶卷安全；

5. 机身配套设计：整机外形尺寸≤1300mm（长）×750mm（宽）×1150mm（高），整机净重≤320KG；传送带配备防滑防刮花纹，通道进出口标配防夹手安全装置；整机防锈、防腐蚀、防线缆磨损。

（二）图像处理与智能功能

1. 显示系统：配套≥21.5寸工业液晶显示器；具备图像边缘增强、高穿透显示、低吸收率增强、局部放大、图像增亮/减暗、图像回拉存储、图像复原功能，可留存不少于20幅历史扫描图像；

2. AI违禁品智能识别：设备内置智能识别算法，可自动识别枪支、管制刀具、罐装液体、锂电池、打火机、烟花爆竹等违禁物品，采用红、黄、绿三色方框自动标记可疑危险品；

3. 培训实训功能：搭载TIP危险品图像插入技术，可模拟各类违禁品图像，用于安检人员常态化识别培训，降低漏判、误判概率；

4. 双向扫描设计：设备两侧均可投放物品扫描，全程同步成像；设备支持网络数据传输，扫描图像可远程存储、浏览、打印；支持对接单位安防管理平台；图像可与监控视频联动，实现人包事件追溯；

5. 设备运维设计：嵌入式Linux操作系统，低功耗运行；整机模块化构造，射线源、探测器、光障等核心模块可独立检修；开机自动整机故障自检，异常实时声光报警；配置专利钥匙一键整机开关机，降低设备故障概率；

6. 使用环境：工作温度-5℃~+40℃，环境湿度10%~90%无结露，适配政务大厅常规室内环境。

（三）资质、认证要求

1. 产品生产厂家须通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；

2. 整机具备欧盟CE安全认证；提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的设备合格检测报告；

3. 原厂提供第三方机构出具的整机辐射安全检测合格报告。


